        На некоторых полях ввода и на некоторых результатах расчета, которые нуждаются в комментариях, размещены всплывающие подсказки.
Содержание этих подсказок фактически повторяет пункты помощи.

        1. Сердечники изготавливаются с готовыми зазорами. Ряд готовых зазоров можно найти в документации производителя.
Зазор следует выбирать из стандартного ряда значений для этого сердечника.
При невозможности приобретения сердечника с требуемым готовым зазором допускается сделать зазор с помощью прокладок.

        2. В программе указывается величина полного зазора.
При изготовлении зазора с помощью прокладок толщина прокладок будет примерно в 2 раза меньше требуемого зазора. Примерно, потому что эффективная длина зазора оказывается меньше геометрической длины зазора из-за выпирания магнитного поля в зазоре. 
Поэтому толщину прокладок желательно (но необязательно, все равно работать будет) подбирать по измерителю индуктивности до получения расчетного значения индуктивности первичной обмотки.

        3. Для использования желаемого диаметра провода поставьте галочку "Использовать диаметры проводов".
Предлагаю сначала дать программе рассчитать диаметры проводов и число жил в обмотках, чтобы потом оптимально задать диаметры.

        4. При добавлении сердечника в базу в поле комбинированного списка вводится название нового сердечника.
Нет необходимости самостоятельно приписывать к названию сердечника префикс его формы и название материала сердечника.
Префикс формы сердечника и название материала дописываются программой автоматически.

        5. При добавлении нового сердечника в базу в любом случае лучше пользоваться галочкой "Добавление в базу (ввод данных)". Данные следует взять из документации производителя. Расшифровка обозначений данных:
    Ae - площадь сердечника, мм2
    An - площадь окна бобины под намотку, мм2
    le - средняя длина магнитной линии, мм
    Ve - объем, см3
В случае отсутствия в документации производителя площади окна бобины под намотку, рассчитать площадь окна самостоятельно.
При отсутствии в информации производителя объема сердечника, объем легко считается самостоятельно. Объем равен произведению площади сечения сердечника на длину средней магнитной линии.
Хотя я сделал расчет данных сердечника по геометрическим размерам, результаты такого расчета получаются не точными, так как данные от производителей несколько отличаются от прямого расчета по геометрическим размерам.

        6. При выборе формы сердечника "Другая" данные взять из документации производителя.
